附件3

**上海市交通学校**

**中职物流实训中心星光计划大赛设备更新项目**

**项目比价邀请书**

上海市交通学校

2018年10月30日

**比价邀请书**

1. **项目名称：中职物流实训中心星光计划大赛设备更新项目**
2. **项目建设要求（项目概况）：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 托盘货架 | 钢构，货架经过酸洗、磷化处理，表面处理方式为静电喷塑；立柱颜色建议采用宝蓝色，横梁建议采用亮橘红色；三层横梁，四层货位高度。适用的托盘尺寸：1200×1000×160mm左右；货架立柱为90mm，壁厚≥1.8mm，层高1100mm左右，满载状态下横梁的挠度：<1/300 ；组合式可拆装，每组外尺寸2480×800×2200mm左右，单元承重不低于1吨； | 个 | 4 |
| 流利货架 | 钢构，组合可拆装，静电喷塑，500Kg/层  1500\*1000\*1900mm，货架前端可安装电子标签辅助拣货设备 | 个 | 1 |
| 电子标签 | 1套控制器、转换器、绿灯完成器、和订单显示器，12片电子标签  以及配套辅助材料等。  设备参数：5位数7段式LED显示，  1个确认按钮及2个功能键，红色指示灯  电压／电流：DC12V／200mA  标签尺寸(mm)：148mm(L) x 46mm(W) x 30mm(H)  工作温度：0℃~4 0℃  含一块400 x 1000mm的LED屏幕，显示拣选订单 | 个 | 1 |
| 周转箱（可插式） | 定制  带盖，工程塑料，尺寸为600mm×400mm×280mm | 个 | 12 |
| 条码打印机 | 打印方式：热敏或热转印  打印速度：76mm/s  最大打印宽度：104mm  最大打印长度：1092mm  分辨率：203dpi  碳带宽度：33-109mm  带长度：920mm  内存：4MB  通信接口：USB，串行接口，并行接口  字体：5种内建文数字字体，国际标准字.  产品类型：桌面打印机  介质厚度：0.058-0.305mm | 台 | 1 |
| 条码打印机耗材 | 可与条码打印机配套使用，包括原装碳带10套、条码纸20套，多联打印单据1箱（约2000张）等 | 批 | 1 |
| 针式打印机 | A4幅面针式打印机  打印方式：24针点阵打印  打印宽度：单页纸:70-257mm；  连续纸张种类：单页纸,单页拷贝纸；  连打印速度：中文:超高速173汉字；  拷贝能力：7份(1份原件+6份拷贝)；  色带性能：S010076/S010058黑色；  A4幅面针式打印机  打印方式：24针点阵打印  打印宽度：单页纸:70-257mm；  连续纸张种类：单页纸,单页拷贝纸；  连打印速度：中文:超高速173汉字；  拷贝能力：7份(1份原件+6份拷贝)；  色带性能：S010076/S010058黑色； | 台 | 2 |
| 托盘 | 标准1200mm\*1000mm木制托盘 | 个 | 20 |
| 仓储笼 | 材质：冷轧钢  尺寸：1000\*1200\*890mm  特点：堆叠碗脚特殊设计，专用工装冲压成型。承载  力大，堆叠平稳、安全可靠；可实现半开或全开门，  方便堆叠时货物存取；侧面网片结构，减轻自重，降  低成本；底部横梁连接，便于在输送线上自动运行；  底部四向进叉结构，方便叉车及托盘车等搬运要求；  表面镀锌处理，美观耐用 | 个 | 2 |
| 模拟货品 | 货品种类大于 15 种 | 批 | 1 |
| 纸箱 | 外径：190mm\*370mm\*270mm  外径：285mm\*380mm\*270mm  外径：320mm\*480mm\*200mm  外径：380mm\*570mm\*220mm  外径：350mm\*350mm\*245mm  外径：380mm\*480mm\*220mm  外径：300mm\*580mm\*200mm | 套 | 400 |
| 现代物流综合作业教材 | 现代物流综合作业教材 | 套 | 1 |

1. **项目完成情况：**

1、项目挂网时间（原则上不少于五个工作日）：2018年10月30至2018年11月11日。

2、项目完成时间：2018年11月28日。

3、项目开（评）标日期及地点：2018年11月12日下午14：00，上海市宝山区呼兰路883号二号教学楼324会议室。

**四、合格投标单位的资格条件**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

（7）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

2、投标单位根据学校使用部门提出的要求制定方案，包括投标函、报价单、公司情况介绍、相关项目的成功案例、供应商行贿犯罪纪录承诺书、同时提供营业执照、组织机构代码证等相应资质证书、上一年财务状况、纳税证明、社保缴纳证明、法定代表人资格证明书、法定代表人及委托人的身份证复印件、授权委托书、廉洁承诺书等，所有提供的材料复印件均需加盖单位公章（以上投标书均一式三份）。

3、如有需要咨询的，项目自公示起可来校（来电）接洽，商谈具体事宜。

4、取得三家以上（含三家）供应商的报价后，通过学校规定流程完成开（评）标工作确定中标单位。

**五、联系方式：**

项目联系人：钱宇

联系电话：15800815605